Klik her for at skrive dato.

**Undertegnede ansøger hermed om tilladelse til etablering af nedgravede parasolbøsninger i Den Hvide Kødby.**

**Ansøgers oplysninger:**

**Restaurantens kaldenavn:** Klik her for at skrive navn.

**Restaurantens vejnavn og husnummer:** Klik her for at skrive navn.

**Virksomhedens navn**

**(hvis anderledes end kaldenavn):** Klik her for at skrive navn.

**Virksomhedens CVR-nr:** Klik her for at skrive CVR nr.

**Virksomhedens vejnavn og husnummer:** Klik her for at skrive vejnavn og nr.

**Virksomhedens postnr. og by:** Klik her for at skrive post-nr. og by

**Kontaktoplysninger:**

**Navn på ejer af restauranten:** Klik her for at skrive fulde navn.

**Mobil tlf.nr:** Klik her for at skrive tlf-nr.


**E-mail:** Klik her for at skrive E-mail.

**Tekniske krav:**

**Bøsninger (varemærke, model) skal godkendes forud af Kødbyens Maskincentral.**

**Bøsninger skal opfylde følgende krav:**

* **Være udført i galvaniseret jern eller rustfrit stål.**
* **Være udstyret med kørefast dæksel, med godstykkelse på min. være 5 mm., som kan klappes ned, når holderen ikke er i brug.**
  + **Det kørefaste dæksel skal være nedsænket, så overfladen flugter med asfaltoverfladen.**
* **Være udstyret med låsesikring til parasol, der forhindrer parasollen i at blæse ud af bøsningen.**
* **Nedstøbningsdel må max. være 400 mm.**
* **Huller til nedstøbning må ikke graves eller bankes ud. (Aht. den jernarmerede betonplade på 10-15 cm under asfalten).**
* **Støbehuller skal *bores med diamantbor.*** 
  + **Diameter på udboringer må max. være Ø 150.**
  + **Boredybde må max. udgøre nedstøbningsdelens længde + 20mm ekstra beton + 20mm grus.**
  + **Maksimal boredybde 440 mm.**

****

**Maskincentralen skal godkende den entreprenør, der udfører etableringen og arbejdet (metoder), samt tidspunkt for etableringen.**

**Ansøger er ansvarlig for indhentning af gyldig gravetilladelse samt lovlig skiltning og afspærring.**

**Der kan efter en konkret vurdering gives tilladelse til placering af op til 4 bøsninger på et udeserveringsareal beliggende på vejareal/parkeringspladser.**

**Bøsningerne skal placeres i midten mellem yderkant af parkeringspladsen og fortovskanten. Hvis der ikke er en opstreget parkeringsplads skal bøsningerne placeres 1,5 m. fra fortovskanten.**

**Bøsninger skal placeres med et mellemrum på 3,2 meter. Parasoller (max. 3x3 m.) må ikke fylde udover det tilladte serveringsareal.**

**ANSØGNINGEN *SKAL* VEDLÆGGES:**

1. **EN MÅLFAST TEGNING, DER ANGIVER PLACERINGERNE AF BØSNINGERNE.**
2. **datablad på bøsninger**

**Ønsket antal bøsninger:** Vælg fra rullemenuen.

**Mærke og model på parasolbøsninger:** Klik her for at skrive model.

**Entreprenør:** Klik her for at angive entreprenøren.

**Yderligere informationer:**

**Beskriv arbejdsmetoder for etableringen. Hvordan udføres arbejdet, med hvilke materialer fastgøres bøsningerne og hvornår tænkes arbejdet udført:**

Klik her for at skrive yderligere informationer.

**Bilag:**

**En målfast tegning skal vedlægges med angivelse af bøsningernes placeringer. Vedlæg evt. også datablad på bøsninger samt evt. yderligere oplysninger:**

Klik her for at skrive hvilke bilag du har vedlagt ansøgningen.

**Depositum og gæsteprincip:**

**Der skal indbetales et depositum som sikkerhedsstillelse for, at grundejer kan fjerne parasolbøsningerne og retablere overfladen. Depositummet skal indbetales kontant til Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, Københavns Ejendomme og Indkøb, Nyropsgade 7, 5 sal, 1602 København V, bankkonto reg.nr. 0216, kontonr. 4069192009. Betalingen er et vilkår for tilladelsens gyldighed. Depositummets størrelse er (nov. 2016) på kr. 3.000,- pr. bøsning.**

**Parasolbøsninger henligger efter ”gæsteprincippet”. Det betyder, at parasolbøsningen kan forlanges fjernet for ansøgers regning, f.eks. ved vejarbejde eller omlægninger mm.**

**Ansøgningen indsendes til**

[**Tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk**](mailto:Tilladelser.kodbyen@okf.kk.dk)

**(husk bilag)**